
Descriere:
Ventilator axial de presiune medie cu eficiență aerodinamică foarte mare și flux de aer peste motor. Certificat pentru desfumare conform DIN EN 12101-3 (400 °C / 120 min.).
Elice:
Elice optimizată aerodinamic cu 6 palete profilate tridimensional cu butuc conic într-o construcție robustă sudată cu sistem consacrat de fixare pe arbore Taper-Lock ușor de asamblat. Suprafață acoperită cu pulbere pentru a garanta categoria de corozivitate C3 conform DIN EN ISO 12944-2. Echilibrată conform DIN ISO 1940 în clasa de echilibrare G6.3.

Carcasă:
Carcasă tubulară în construcție sudată optimizată pentru greutate redusă, cu palete de ghidare tridimensional optimizate aerodinamic pentru instalare în direcție orizontală și verticală a aerului. Presat direct pe flanșele de conectare cu model de găuri bazat pe EUROVENT ½. Suprafață acoperită cu pulbere pentru a garanta categoria de corozivitate C3 conform DIN EN ISO 12944-2.
Motor:
Motor trifazat foarte eficient în design ventilator B14, clasă de eficiență IE3, clasă de izolație H, clasă de protecție IP55, proiectat pentru pornire la rece la 20 °C, proiectat pentru controlul turației prin convertor de frecvență. Conectare electrică prin cutia de borne premontată sau întrerupător (accesoriu).

Date de performanță conform ISO 5801
Clasă de precizie 2 conform DIN EN 24166
Toleranțe ale componentelor conform DIN 2768
Alte documente de conformitate aplicabile:
Declarație de conformitate CE conf. Directivei EMC 2014/30 / UE
Declarație de conformitate CE conf. Directivei Joasă Tensiune 2014/35 / UE
Declarație de conformitate CE conf. Directivei ErP 2009/125 / CE și a Regulamentului asociat 327/2011 / UE Declarație de încorporare conf. Directivei 2006/42 / CE privind echipamentele tehnice

Date tehnice:

Debit volumetric (V): 		m³/h Creștere de presiune ( Δpfa): 		Pa Eficiență statică max. (ηfa): 	55,8 % Eficiență totală max. (ηt): 	71,9 %

Tensiune nominală (U): 	400, 3~ V Frecvență nominală (f): 			50 Hz Consum de putere nominal (P N): 	    7053 W Consum de curent max. (I max.): 		 16,2 A Turație nominală (n): 		  860 min-1
Clasă de protecție motor: 	IP 55

Temp. max. ambient (tA): 	60 °C Temp. max. mediu transportat (t M): 	60 °C

Nivel putere sunet carcasă (L WA2):                                         87 dB(A) Nivel putere sunet intrare (L WA5):                                         100 dB(A) Nivel putere sunet ieșire (LWA6):                                           101 dB(A)

Dimensiuni (L x h)                                                         745x1298 mm Diametru racord:                                                                 Ø1120 mm Greutate:                                                                                228,0 kg

Schemă de conexiuni: 	155101


Producător:
ruck Ventilatoren GmbH Max-Planck-Str. 5
97944 Boxberg
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Tel. 07930-9211300 www.ruck.eu


	Accesorii disponibile:

FAL 1120
	


157901
	


Picior montaj

	RVS 1120
	157481
	Ştuţ racord tubulatură

	RAF 1120
	157497
	Flanşă rotundă aspiraţie

	RAS 1120 F4
	157696
	Ştuţ rotund aspiraţie

	RVK 1120 F4
	157841
	Clapetă închidere tubulatură, automată

	ESD 1120
	159333
	Duză de aspiraţie

	SGE 1120
	159519
	Grilă protecție din sârmă deasă

	SGW 1120
	159543
	Grilă protecție din sârmă rară

	SGW 1120
	159544
	Grilă protecție din sârmă rară

	FU 55 34
	161426
	[bookmark: _GoBack]Convertizor de frecvență, tensiune de ieșire 0-400V, 3~, 5500W, IP66

	MTP 20
	128146
	Potențiometru 0-10V, reglaj continuu

	MTP 30
	143289
	Potențiometru în trepte, +10Vdc, tr. 1+2 setabile, tr. 3 100% Vdc

	CON P1000
	115259
	Controler presiune constantă cu funcție de comutare zi-noapte

	CLIMASET01
	111314
	Set accesorii pentru CON P1000, furtun de presiune, nipluri și șuruburi

	SEN AIR
	148641
	Traductor debit aer și temperatură



